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第一章  遴选邀请函
为规范武汉市工程科学技术研究院（以下简称工科院）招投标行为，促进廉洁建设，根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，按照公开、公平、公正的原则，现就院区2、3号楼与食堂屋面防水项目进行遴选，请符合条件的单位自行参加投标。
一、项目概况
（一）项目业主：武汉市工程科学技术研究院
（二）项目名称：院区2、3号楼与食堂屋面防水项目
（三）最高限价：6.9万元
（四）遴选范围：铲除原已损坏的防水层，并采用黄沙水泥抹平破损区域，并按防水一级标准进行施工，其中防水面积约为500㎡，拆除架空隔热板并恢复面积约为220㎡，详见清单所示内容。
二、遴选申请人资格要求
（一）法定代表人授权委托书、营业执照,经营范围涵盖服务项目类似业务，正常持续经营。具备质量控制制度和内部管理制度，具备注册会计师执业且执业质量和职业道德良好；
[bookmark: _Hlk79948322]（二）提供近一年的类似业绩证明材料（业绩证明需提供合同或该项目在法定网站发布招标公告截图并加盖公章）；
（三）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中。
三、遴选文件的获取
（一）获取时间：2025年5月22 日至2025年5月28日。
（二）获取方式：网上获取，详见附件1。
四、遴选文件的获取
（一）遴选申请文件递交：
截止时间：2025年5月29日上午10时00 分（北京时间）
开标时间：2025年5月29日上午10时00分 （北京时间）
（二）遴选申请文件递交地点为：武汉市江岸区江大路30号武汉市工程科学技术研究院511办公室。
（三）逾期送达的或者未送达指定地点的遴选申请文件，遴选人不予受理。
五、评审办法
本项目评审采用经评审最低评标价法。
六、公告发布媒体
武汉市工程科学技术研究院官方网站（https://www.westi.com.cn/）
七、联系方式
遴选人：武汉市工程科学技术研究院
地    址：武汉市江岸区江大路30号
邮    编：430019 
联 系 人：尹浩斌 
电    话：027-82611867

          
第二章 遴选申请人须知

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	遴选人
	遴选人：武汉市工程科学技术研究院
地    址：武汉市江岸区江大路30号 
邮    编：430019 
联 系 人：尹浩斌
电    话：027-82611867 

	2
	项目名称
	院区2、3号楼与食堂屋面防水项目

	3
	遴选范围和内容
	详见“项目概况”

	4
	资金来源
	/

	5
	最高限价
	人民币6.9万元

	6
	遴选申请人
资格要求
	资格要求：符合“遴选申请人资格要求”中的内容。
业绩要求：近一年内已完成不少于1个类似项目， 

	7
	是否接受联合体
	不接受

	8
	踏勘现场
	不组织

	9
	投标预备会
	不召开

	10
	申请提出问题的
截止时间
	领取遴选文件和相关资料后48小时内

	11
	遴选人书面
澄清的时间
	[bookmark: _Toc213337993]遴选申请文件递交截止时间 2日前

	12
	分包
	不允许

	13
	构成遴选文件的
其他材料
	补遗书、通知、澄清等（如有）

	14
	递交遴选申请书的
截止时间
	2025年5月29日上午10时00分

	15
	投标有效期
	60日历天（从遴选申请文件截止之日算起）

	16
	近年完成的类似项目的年份要求
	近一年

	17
	遴选申请文件格式
	详见附件格式

	18
	签字、盖章要求
	(1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由法定代表人或法定代表授权人亲自签名，不得使用签名章代替，也不得由他人代签。
(2)所有要求盖章的地方都应加盖遴选申请人单位章（鲜章），不得使用专用印章或下属单位印章代替。
(3)要求法定代表人或法定代表授权人签字的地方，法定代表人亲自投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。

	19
	遴选申请文件份数
	两份，“正本”壹份、“副本”壹份（封面标明正本、副本）

	20
	装订要求
	不作要求

	21
	遴选申请文件的包装和密封
	要求密封

	22
	是否退还遴选申请文件
	否

	23
	开标时间和地点
	开标时间：同递交遴选申请书的截止时间
开标地点：同递交遴选申请书地点 

	24
	开标程序
	不分先后依次开启有效的遴选申请文件，开标情况由各询价小组签字确认

	25
	报价唯一
	只能有一个有效报价。即：只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

	26
	技术标准及质量 要求
	满足国家、部委、省、市现行关于专项审计的相关规范和规定。

	27
	询价小组
	询价小组为3人以上（含3人）的单数。

	28
	是否授权询价小组确定中标人
	否，推荐中标候选人为1名。

	29
	遴选申请文件
真实性要求
	(1)遴选申请人所递交的遴选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实有效，不存在虚假（包括隐瞒）。
(2)遴选申请人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。
(3)如遴选申请文件存在虚假，在评审阶段，询价小组应将该投标文件作废标处理；中标后发现虚假行为的，任何时候遴选人和监督人可以取消中标资格。



第三章  评审办法
一、初步评审
1.评审办法
本次评审采用“经评审最低评标价法”，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。
[bookmark: _Toc282790387][bookmark: _Toc282808127]2.评审标准
2.1初步评审标准
询价小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准对遴选投标文件进行初步评审，判断投标是否为废标。
2.2价格评审标准
2.2.1报价的价格构成：
2.2.1.1供应商在本次询价中应包括本次遴选所涉及全部项目内容及合理推断的责任和义务进行报价，本次遴选不涉及补偿费用，投标文件不返还。
2.2.1.2响应人所报的价格明细在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
3.评审结果
3.1询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选供应商。
3.2询价小组在评审工作完成后，应向遴选人提交书面评审报告。


第四章  遴选申请文件格式

遴选申请文件应包括下列内容，并按此顺序组卷装订成册：
一、询价报价函
二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
三、资格审查材料
四、服务承诺
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遴 选 申 请 文 件



遴选申请人：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

2025 年  月  日

一、询价报价函

（遴选人全称）：
1.以下签字人        作为遴选申请人                    委托代理人，合法行使其职责参加                      项目遴选。
2.经我方全面研究和完全理解你方提供的遴选文件及修改文件(如有)后，我方含税包干总报价为      元。严格按照合同约定完成遴选人委托的专项审计，满足国家、部委、省、市现行相关规范和规定。
3.除非另外达成协议并生效，中标通知书和遴选文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
4.我方承诺将按照遴选文件的规定履行合同责任和义务，提交的材料中的所有陈述和声明均是真实和准确的。
5.如我方中标，我方将按照本遴选申请文件的承诺和相关规定完成专项审计及其相关工作。
6.其他承诺（如有）：                   。

遴选申请人：                  （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：        （签字） 
电  话：                    
                                         2025年   月     日


工程量清单
	序号
	子目名称
	工程量
	价值（元）

	
	
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价

	一
	2号楼珍珠岩屋面防水
	
	
	
	

	1
	卷材防水层拆除
	m2
	99.75
	
	

	2
	零星抹灰
	100m2
	0.09975
	
	

	3
	修补防水工程 伸缩缝修补
	m
	18
	
	

	4
	新做防水工程 聚氨酯防
水涂膜 3mm厚 平面
	100m2
	0.9975
	
	

	5
	新做防水工程 改性沥青
卷材 热熔法一层 平面(
3mm厚）东方雨虹牌
	100m2
	0.9975
	
	

	6
	楼层运出垃圾 垂直运距(
m) 15以内
	m3
	1.4963
	
	

	7
	建筑垃圾外运 运距1000
m以内  实际运距(m):30
000
	m3
	1.4963
	
	

	二
	3号楼与食堂屋面防水维修
	
	
	
	

	1
	分部工程拆除 屋面拆除
屋面保护层 混凝土板隔
热层
	10m2
	21.99
	
	

	2
	卷材防水层拆除
	m2
	390.1
	
	

	3
	零星抹灰
	100m2
	0.3901
	
	

	4
	修补防水工程 伸缩缝修补
	m
	36
	
	

	5
	新做防水工程 聚氨酯防
水涂膜 3mm厚 平面
	100m2
	3.901
	
	

	6
	新做防水工程 改性沥青
卷材 热熔法一层 平面(
3mm厚）东方雨虹牌
	100m2
	3.901
	
	

	7
	刚性屋面 混凝土板面架空隔热层
	10m2
	21.99
	
	

	8
	楼层运出垃圾 垂直运距(
m) 15以内  实际运距(m
):20
	m3
	9.15
	
	

	9
	建筑垃圾外运 运距1000
m以内  实际运距(m):30
000
	m3
	9.15
	
	



二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

遴选申请人名称：                
单位性质：                                      
地址：                                       
成立时间：                  
姓名：          性别：     年龄：    职务：   
系              （遴选人名称）的法定代表人。
特此证明。

                   遴选申请人：                （单位盖章）
                                 2025年   月    日


[bookmark: _GoBack]注：授权委托书后须附法定代表人身份证复印件，并保证清晰有效。








（二）授权委托书
本人     （姓名）系                   （遴选申请人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补充、递交、撤回、修改          （项目名称）遴选申请文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：            。
代理人无转委托权。

遴选申请人：      （全称）     （盖章）
                   法定代表人：                   （签字或盖章）
                   身份证号码：                           
                   委托代理人：                   （签字或盖章）
                   身份证号码：                           
                                     2024年   月     日

注：授权委托书后须附委托代理人身份证复印件，并保证清晰有效。

三、资格审查表
（一） 企业基本情况表
	企业名称（盖章）
	

	地址
	

	营业执照
	
	发照单位
	

	营业范围
	

	成立日期
	
	注册资金
（万元）
	
	现有职工
	人

	法定代表人
	1、姓名
	
	2、职务
	

	项目负责人
	1、姓名
	
	2、职务
	

	联系人及联系方式
	1、姓名
	
	2、电话
	
	3、邮箱
	

	开户银行
	
	账号
	

	营业执照

	



	“信用中国”：https://www.creditchina.gov.cn

	







	“中国失信被执行人网”：http://zxgk.court.gov.cn  

	








	“中国裁判文书网”：https://wenshu.court.gov.cn

	






- 0 -

- 1 -

近一年完成的类似项目情况

注: 业绩证明需提供合同并加盖公章。
- 0 -

- 1 -

四、服务承诺
我司完全响应遴选文件要求，并承诺如下：
1. 我司承诺提供独立自主防水修缮服务，不违法转包分包，并承担相应责任。我司保证正常持续经营，具备质量控制制度和内部管理制度，具备专业执业质量和良好职业道德。
2. 我司提供防水修缮服务，严格按照委托人要求范围进行相关工作，并对企业相关信息进行保密，采取必要的有效措施保证其参与本项目之人员无论是在职中或离职后都能够履行保密义务。若违反本条规定，应承担连带责任。


                           
                            投标人（签章）：

                                  日期：2025年   月   日

- 0 -

- 1 -

